Anforderungsanalyse:

* Petri-Netz Modell um weitere Transitionen für den Fehlerzustand im Bereich des Metallsensors/Weiche erweitern und anschliessend in RDD aktualisieren.
* Verdeutlichen welche Abschnitte im Petri-Netz aus der Sicht des Pucks und welche aus der Sicht der Maschine dargestellt werden.